
Obraz zawierający tekst

Opis wygenerowany automatycznie

**КАРТА ПРОДУКТА ZESTAW\_BASIC**

**Технические данные:**

* **питание – 230В**
* **мотор – 80Вт**
* **блок управления – mdd – 01 (потенциометр)**
* **в комплекте – блок упрапвления, привод с мотором, комплект элементов для монтажа**
* **вес комплекта – 3,8кг**
* **размеры упаковки – 340 х 340 х 190мм**

**Медогонки БЕЙСИК ∅500 и ∅600 – замена ручного привода электрическим**

**11.**

Блок управления медогонки монтируется по левой стороне планки. Плоским ключом „13” прикрутить две гайки M8 на винты, вводимые с низу планки

**9.**

Усадить корпус электрического привода с мотором на месте снятого ручного привода. Валик „1” должен войти на ось корзины.

**7.**

**\*** Для медогонок ∅500мм

Крестовидной отверткой прикрутить завесы к крышке.

****

**6.**

**\*** Для медогонок ∅500мм

Открученные завесы переставить на одно отверстие вправо.

**Для медогонок ∅600 не применять шаги 5÷8**

**3.**

Открутить пластиковую крышку гайки M8 закрепляющую подставку рычага ручного привода.

**2.**

Плоским ключом „13” открутить гайку M8, закрепляющую подставку рычага ручного привода.

**1.**

С помощью имбусового ключа „6” и плоского ключа „13” открутить два винта, крепящие корпус ручного привода к планке ręcznego do belki. 111 11111111111111111

**12.**

На задней стенке блока управления подсоединить питание мотора.

**10.**

Плоским ключом „17” докрутить две гайки M10, прикрепляющие электрический привод к планке Валик не может тереться о планку.

**8.**

**\*** Для медогонок ∅500мм

Крестовидной отверткой прикрутить завесы к планке.

**5.**

**\*** Для медогонок ∅500мм

Крестовидной отверткой открутить правые завесы передней и задней части крышки.

**4.**

Снять ручной привод.